**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do Urzędu Gminy   
w Skarżysku Kościelnym”**

**w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**

**Zasilacz awaryjny UPS (26 szt.)**

Topologia - Offline

Moc pozorna - 350 VA

Napięcie wyjściowe - 230 V

Napięcie wejściowe - 230 V

Gniazdo wejściowe - IEC 60320 C14

Złącza

3 x IEC 60320 C13 (Podtrzymanie/ochrona)

1 x IEC 60320 C13 (Ochrona)

RJ-45 In/Out (Ochrona)

RJ-45 (Zarządzanie)

Rodzaj akumulatora - akumulator kwasowo-ołowiowy

Pojemność baterii - 7,0 A.h – 7,2 A.h

Napięcie akumulatora - 12 V

Moc akumulatora (W) - 14 W rated

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora - 6 godz.

Gwarancja - 2 lata gwarancji producenta